Osservando il disegno assonometrico del 1798 si rileva come l’edificio abbia ben conservato l’assetto settecentesco ad impianto simmetrico e tripartito; la porzione centrale della lunga facciata è segnata dalle tre tradizionali aperture centinate sovrapposte, con il portale centrale sormontato da cimasa modanata al piano terra e tre poggioli a sbalzo al primo piano (di cui oggi rimane solo quello centrale). Nel disegno sono evidenti inoltre due volumi simmetrici, sporgenti ai lati dell’edificio, che ospitavano ciascuno un vano scala e di cui oggi si conserva quello a ovest.